freq

clk

rst\_n

clk\_1khz

seg7

rst\_n

data\_in[23:0]

sel[2:0]

seg[7:0]

seg\_driver